材料物料编码规则

|  |
| --- |
|  |
|  |

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

**湖南中联重科新材料科技有限公司**

   发布

目  次

[目次 II](#_Toc104531146)

[前言 III](#_Toc104531147)

[材料物料编码规则 1](#_Toc104531148)

[1 范围 1](#_Toc104531149)

[2 术语和定义 1](#_Toc104531150)

[3 编码原则 2](#_Toc104531165)

[4 编码规则 3](#_Toc104531169)

[4.1 材料大类码 3](#_Toc104531170)

[4.2 SKU编码 3](#_Toc104531171)

[4.3 成品编码 4](#_Toc104531172)

[4.4 半成品编码 6](#_Toc104531173)

[4.5 原材料编码 7](#_Toc104531174)

[4.6 包装材料编码 8](#_Toc104531175)

[附 录A （规范性附录） 9](#_Toc104531176)

[附 录B （规范性附录） 10](#_Toc104531177)

[附 录C （规范性附录） 23](#_Toc104531178)

[附 录D （规范性附录） 24](#_Toc104531179)

[附 录E （规范性附录） 25](#_Toc104531182)

[附 录F （规范性附录） 26](#_Toc104531183)

前  言

本标准根据GB/T 1.1-2009给出的规则编制。

本标准是基于中联重科Q/ZLZK 1010007—2016《中联重科物料编码规则》中的规则要求，中联重科Q/ZLZK130200-2017《计算机信息安全管理办法》中的信息安全管理要求，中联重科Q/ZLZK080400-2013《保密制度》中的保密措施要求进行编制，相关内容如下：

——新增了专属于中联新材的材料大类码MT。

——以下所有级别编码均以MT开头，隶属于中联重科大类码MT。

本标准的术语与定义由材料研究院提供。

本标准附录A、附录B、附录C、附录D、附录E、附录F均为规范性附录。

本标准由数字化部提出。

本标准由材料研究院归口。

本标准由技术负责人批准。

本标准由材料研究院、数字化部、营销中心共同起草。

材料物料编码规则

1. 范围

本标准规定了中联新材材料物料编码的术语和定义、编制原则及编制规则。

本标准适用于中联新材材料相关物料的编码。

1. 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。



产品系列

按照一定的分类标准对企业生产经营的全部产品进行划分的结果。如：D1350、……。



SKU

Stock Keeping Unit(库存量单位)，即库存进出计量的单位，可以是以件，盒，托盘等为单位，是产品统一编号的简称，每种产品均对应有唯一的SKU号。



成品

在一个企业内已完成全部生产过程、按规定标准检验合格、可供销售的产成品。



半成品

已经过一定生产过程，并已检验合格，但尚未最终制造成为产成品的中间产品。



原材料

企业在生产过程中经加工改变其形态或性质并构成产品主要实体的各种原料及主要材料、辅助材料等。



包装材料

用于制造包装容器、包装装潢、包装印刷、包装运输等满足产品包装要求所使用的材料。



中联重科大类码

《中联重科物料编码规则》将物料分成若干大类，并用1～2位阿拉伯数字或大写字母表示的编码，大类码详见表1。

1. 《中联重科物料编码规则》大类码

| **大类分类** | | **大类码** |
| --- | --- | --- |
| 自制件 | | 0 |
| 外购件 | | 1 |
| 原辅材料 | | 2 |
| 工艺装备 | | 3 |
| 计量器具 | | 4 |
| 办公设备及后勤服务用品 | | 6 |
| 二手设备 | | 7 |
| 工艺工序 | 固定工序外协 | A |
| 临时工序外协 | B |
| 毛坯件 | C |
| 工艺拆件 | D |
| 其他 | | F |
| **中联新材材料类** | | **MT** |

1. 编码原则
   1. 物料编码在保证物与码的唯一性、可读性、统一性原则下，根据物料来源、物料用途、所属类别等特点，用数字或数字和英文大写字母组合的形式进行编制，字母“O”和“I”禁用。
   2. 物料隶属多个类别时应以其在生产环节中的隶属类别为准，物料隶属关系发生变化，不产生新物料编码。
   3. 本标准编码均隶属于中联重科大类码MT下，故所有编码均以MT开头。
2. 编码规则
   1. 材料大类码
      1. 根据编码原则，将物料分成若干大类，用1～2位阿拉伯数字或大写字母表示，大类码详见表2。
3. 材料大类码

| **大类分类** | **大类码** |
| --- | --- |
| SKU | 0 |
| 成品 | 1 |
| 半成品 | 2 |
| 原材料 | 3 |
| 包装材料 | 4 |

* + 1. 编码关系族谱图，见附录A。
  1. SKU编码
     1. SKU编码由中联重科大类码、材料大类码、I类码、II类码、III类码、包装形式码、规格码和顺序码构成，共17位数字，详见图1。

1. SKU编码规则



* + 1. 中联重科大类码根据编码规则取值“MT”，详见3.3。
    2. 材料大类码根据表2取值“0”。
    3. I类码、II类码、III类码均用两位阿拉伯数字码表示，取值00～99，见附录B。
    4. 包装形式码用一位阿拉伯数字码表示，取值0～9，规格码用两位阿拉伯数字码表示，取值00～99，见附录B。
    5. 顺序码由系统自动生成，用五位数字码表示，取值范围00000～99999。
    6. 编码举例：MT000010140100001  
         
       该编码表示：包装规格为25KG每包的薄层砌筑砂浆白色类的顺序码为00001的SKU编码。
  1. 成品编码
     1. 成品编码由中联重科大类码、材料大类码、小类码、子类码和顺序码构成，共12位数字，详见图2。

1. 成品编码规则



* + 1. 中联重科大类码根据编码规则取值“MT”，详见3.3。
    2. 材料大类码根据表2取值“1”。
    3. 小类码用一位阿拉伯数字码表示，取值0～9，见附录C。
    4. 子类码用两位阿拉伯数字码表示，取值00～99，见附录C。
    5. 顺序码由系统自动生成，用六位数字码表示，取值范围000000～999999。
    6. 对于不同工厂生产的、产品编码相同的产品，需要定义不同的成品编码。
    7. 编码举例：MT1000000001   
         
       该编码表示：粉料、液料类的粉料类的顺序码为0000001的成品。
    8. 应用场景举例：

营销人员需要查看编码为“MT1000000001”的库存信息，系统将显示相关信息：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **物料编码** | **物料描述** | **产品编码** | **生产厂商** | **包装规格** | **库存数量** | **单位** | **…** |
| MT1000000001 | 高流动性地坪砂浆MT20 | D3150 | 郑州铸晟 | 50KG/袋 | 60 | 袋 | … |

* + 1. 产品系列码与成品编码关系为一对多，例如：

产品系列码为“N4000”的“工程防水涂料JSII型”产品可对应成品编码为“MT1000000013”和“MT1000000017”的两个不同生产厂商的产成品，如下表：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **产品系列码 （产品）** | **产品描述 （产品）** | **物料编码 （成品）** | **物料描述 （成品）** | **生产厂商** | **包装规格** | **…** |
| N4000 | 工程防水涂料JSII型 | MT1000000013 | JSII-工程地面墙面 | 和县 | 50KG/袋 | … |
| N4000 | 工程防水涂料JSII型 | MT1000000017 | JSII-工程地面墙面 | 亳州 | 50KG/袋 | … |

* 1. 半成品编码
     1. 半成品编码由中联重科大类码、材料大类码、小类码、特征码和顺序码构成，共12位数字，详见图3。

1. 半成品编码规则



* + 1. 中联重科大类码根据编码规则取值“MT”，详见3.3。
    2. 材料大类码根据表2取值“2”。
    3. 小类码用一位阿拉伯数字码表示，取值0～9，见表3。

1. 半成品小类码

| **小类名称** | **小类码** |
| --- | --- |
| 配方类 | 0 |
| 母料包 | 1 |
| 包装包 | 2 |

* + 1. 特征码用两位阿拉伯数字码表示，取值00～99，见附录D。
    2. 顺序码由系统自动生成，用六位数字码表示，取值范围000000～999999。
    3. 编码举例：MT2100000001   
         
       该编码表示：母料包类的水泥基普通砂浆类的顺序码为000001的半成品。
    4. 应用场景举例：

库管员需要查看编码为“MT2100000001”的库存信息，系统将显示相关信息：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **物料编码** | **物料描述** | **包装规格** | **库存数量** | **单位** | **……** |
| MT2100000001 | 手工水泥基砌筑砂浆MT5母料包 | 25KG/包 | 50 | 包 | …… |

* 1. 原材料编码
     1. 原材料编码由中联重科大类码、材料大类码、小类码、子类码和顺序码构成，共12位数字，详见图4。

1. 原材料编码规则



* + 1. 中联重科大类码根据编码规则取值“MT”，详见3.3。
    2. 材料大类码根据表2取值“3”。
    3. 小类码用一位阿拉伯数字码表示，取值0～9，范围见附录E。
    4. 子类码用两位阿拉伯数字码表示，取值00～99，范围见附录E。
    5. 顺序码由系统自动生成，用六位数字码表示，取值范围000000～999999。
    6. 编码举例：MT3000000001   
         
       该编码表示：固态类的水泥类的顺序码为000001的原材料。
    7. 应用场景举例：

库管员需要查询编码为“MT3000000001”的库存信息，系统将显示相关信息：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **物料编码** | **物料描述** | **规格** | **包装规格** | **生产厂商** | **库存数量** | **单位** | **……** |
| MT3000000001 | 普通硅酸盐水泥 | P.O 42.5 灰色 | 25KG/袋 | 中材 | 50 | 袋 | …… |

* 1. 包装材料编码
     1. 包装材料编码由中联重科大类码、材料大类码、小类码、子类码和顺序码构成，共12位数字，详见图4。

1. 包装材料编码规则



* + 1. 中联重科大类码根据编码规则取值“MT”，详见3.3。
    2. 材料大类码根据表2取值“4”。
    3. 小类码用一位阿拉伯数字码表示，取值0～9，范围见附录F。
    4. 子类码用两位阿拉伯数字码表示，取值00～99，范围见附录F。
    5. 顺序码由系统自动生成，用六位数字码表示，取值范围000000～999999。
    6. 编码举例：MT4102000001   
         
       该编码表示：塑料类的打包带类的顺序码为000001的包装材料。
    7. 应用场景举例：

库管员需要查询编码为“MT4102000001”的库存信息，系统将显示相关信息：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **物料编码** | **物料描述** | **规格** | **供应商** | **库存数量** | **单位** | **……** |
| MT4102000001 | PE缠绕膜 | 50cm宽；5kg/卷 | 益乐塑业 | 20 | 卷 | …… |

附 录A  
（规范性附录）

图A.1 编码关系族谱图  
  


附 录B  
（规范性附录）

表B.1 SKU I类码、II类码、III类码

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I类名称 | I类码 | II类名称 | II类码 | III类名称 | III类码 |
| 砌筑砂浆 | 00 |  |  |  |  |
|  |  | M5 | 00 |  |  |
|  |  |  |  | 普通砌筑砂浆M5 | 00 |
|  |  |  |  | 机搅水泥基砌筑砂浆M5 | 01 |
|  |  | M10 | 01 |  |  |
|  |  |  |  | 普通砌筑砂浆M10 | 00 |
|  |  |  |  | 薄层砌筑砂浆 灰色 | 01 |
|  |  |  |  | 薄层砌筑砂浆 白色 | 02 |
|  |  |  |  | 机搅水泥基砌筑砂浆M10 | 03 |
|  |  | M15 | 02 |  |  |
|  |  |  |  | 普通砌筑砂浆M15 | 00 |
|  |  |  |  | 机搅水泥基砌筑砂浆M15 | 01 |
| 墙面找平砂浆 | 01 |  |  |  |  |
|  |  | M2.5 | 00 |  |  |
|  |  |  |  | 轻质抹灰石膏P130 | 00 |
|  |  |  |  | 轻质抹灰石膏P160 | 01 |
|  |  |  |  | 轻质水泥基抹灰砂浆M2.5 | 02 |
|  |  |  |  | 内墙抹灰石膏-重质 | 03 |
|  |  | M5 | 01 |  |  |
|  |  |  |  | 手工水泥基抹灰砂浆 | 00 |
|  |  |  |  | 机喷普通抹灰砂浆 | 01 |
|  |  |  |  | 机喷轻质抹灰砂浆（有砂） | 02 |
|  |  |  |  | 机喷轻质抹灰砂浆（无砂）（2022年新品） | 03 |
|  |  |  |  | 薄抹灰砂浆M5 | 04 |
|  |  | M7.5 | 02 |  |  |
|  |  |  |  | 手工水泥基抹灰砂浆 | 00 |
|  |  |  |  | 机喷普通抹灰砂浆 | 01 |
|  |  |  |  | 机喷轻质抹灰砂浆（有砂） | 02 |
|  |  |  |  | 机喷轻质抹灰砂浆（无砂） | 03 |
|  |  |  |  | 薄抹灰砂浆 | 04 |
|  |  | M10 | 03 |  |  |
|  |  |  |  | 手工水泥基抹灰砂浆 | 00 |
|  |  |  |  | 机喷普通抹灰砂浆 | 01 |
|  |  |  |  | 机喷轻质抹灰砂浆（有砂） | 02 |
|  |  |  |  | 机喷轻质抹灰砂浆（无砂） | 03 |
|  |  |  |  | 薄抹灰砂浆 | 04 |
|  |  | M15 | 04 |  |  |
|  |  |  |  | 手工水泥基抹灰砂浆 | 00 |
|  |  |  |  | 机喷普通抹灰砂浆 | 01 |
|  |  |  |  | P6M15防水砂浆（工程标准） | 02 |
|  |  | M20 | 05 |  |  |
|  |  |  |  | 手工水泥基抹灰砂浆 | 00 |
|  |  |  |  | P6M20防水砂浆（工程标准） | 01 |
|  |  | 功能性材料 | 06 |  |  |
|  |  |  |  | 抗裂防水找平砂浆 （8-20mm）机制砂 | 00 |
|  |  |  |  | 抗裂防水找平砂浆（3-8mm） | 01 |
|  |  |  |  | 墙面隔音垫 | 02 |
|  |  |  |  | 墙面隔音砂浆 | 03 |
|  |  |  |  | 嵌缝石膏 | 04 |
|  |  |  |  | 薄层光面石膏 | 05 |
| 垫层地坪 | 02 |  |  |  |  |
|  |  | 石膏地坪 | 00 |  |  |
|  |  |  |  | 石膏基回填找平砂浆M10 | 00 |
|  |  |  |  | 普通石膏自流平G15 | 01 |
|  |  |  |  | 高等级石膏自流平G25 | 02 |
|  |  |  |  | 普通石膏自流平G20 | 03 |
|  |  |  |  | 天然石膏自流平（2022年新品） | 04 |
|  |  | 高流动地坪 | 01 |  |  |
|  |  |  |  | 高流动性地坪砂浆M20 | 00 |
|  |  |  |  | 高流动性地坪砂浆/快干M20 | 01 |
|  |  |  |  | 高流动性地坪砂浆M25 | 02 |
|  |  |  |  | 无尘高流动性地坪砂浆/家装 | 03 |
|  |  |  |  | 垫层水泥基自流平砂浆C25F6 | 04 |
|  |  |  |  | 垫层水泥基自流平砂浆C16F4 | 05 |
|  |  |  |  | 流动性地面隔音砂浆 | 06 |
|  |  | 普通地坪砂浆 | 02 |  |  |
|  |  |  |  | 水泥基地面砂浆M15 | 00 |
|  |  |  |  | 水泥基地面砂浆M20 | 01 |
|  |  |  |  | 水泥基地面砂浆M25 | 02 |
|  |  | 功能地坪 | 03 |  |  |
|  |  |  |  | 地面隔音砂浆（2022年新品） | 00 |
|  |  |  |  | 地面隔音垫 | 01 |
|  |  |  |  | 回填宝 | 02 |
| 面层地坪 | 03 |  |  |  |  |
|  |  | 面层自流平 | 00 |  |  |
|  |  |  |  | 面层水泥基自流平（低成本）C30F8 | 00 |
|  |  |  |  | 面层水泥基自流平砂浆/灰C30F8 | 01 |
|  |  |  |  | 面层水泥基自流平砂浆/白C30F8 | 02 |
|  |  |  |  | 面层水泥基自流平砂浆/彩C30F8 | 03 |
|  |  |  |  | 防静电面层自流平 | 04 |
|  |  |  |  | 防辐射面层自流平？ | 05 |
|  |  |  |  | 自流平界面剂-乳液型（2022年新品） | 06 |
|  |  |  |  | 自流平罩面漆-水性聚氨酯（2022年新品） | 07 |
|  |  | 耐磨地坪 | 01 |  |  |
|  |  |  |  | 耐磨地坪/非金属Ⅰ型 | 00 |
|  |  |  |  | 耐磨地坪/耐腐蚀Ⅱ型 | 01 |
|  |  |  |  | 耐磨地坪/金属Ⅱ型 | 02 |
|  |  |  |  | 液体硬化剂 | 03 |
|  |  | 磨石地坪 | 02 |  |  |
|  |  |  |  | 磨石地坪/灰（2022年新品） | 00 |
|  |  |  |  | 磨石地坪/白（2022年新品） | 01 |
|  |  | 未分类 | 03 |  |  |
|  |  |  |  | 坡道砂浆 | 00 |
|  |  |  |  | 水性聚氨酯砂浆地坪（2022年新品） | 01 |
| 瓷砖铺贴 | 04 |  |  |  |  |
|  |  | 普通瓷砖胶 | 00 |  |  |
|  |  |  |  | 企标瓷砖胶（机制砂） | 00 |
|  |  |  |  | C0瓷砖胶Ⅰ型 | 01 |
|  |  |  |  | C0+瓷砖胶Ⅱ型 | 02 |
|  |  |  |  | C1瓷砖胶 | 03 |
|  |  |  |  | 二合一瓷砖胶（2022年新品） | 04 |
|  |  |  |  | 釉面砖瓷砖胶/C1T | 05 |
|  |  |  |  | C2瓷砖胶 | 06 |
|  |  |  |  | C2TE瓷砖胶 | 07 |
|  |  |  |  | C2S1白色瓷砖胶 | 08 |
|  |  |  |  | 快干瓷砖胶（C1F）（2022年新品） | 09 |
|  |  |  |  | 轻质瓷砖胶C1 | 10 |
|  |  |  |  | 轻质瓷砖胶C2（2022年新品） | 11 |
|  |  | 无尘瓷砖胶 | 01 |  |  |
|  |  |  |  | C0瓷砖胶（机制砂）-无尘 | 00 |
|  |  |  |  | C0瓷砖胶-无尘 | 01 |
|  |  |  |  | C0+瓷砖胶-无尘 | 02 |
|  |  |  |  | C1瓷砖胶-无尘 | 03 |
|  |  |  |  | 二合一瓷砖胶-无尘 | 04 |
|  |  |  |  | 釉面砖瓷砖胶/C1T-无尘 | 05 |
|  |  |  |  | C2瓷砖胶 -无尘 | 06 |
|  |  |  |  | C2TE瓷砖胶-无尘 | 07 |
|  |  |  |  | C2S1白色瓷砖胶-无尘 | 08 |
|  |  |  |  | 快干瓷砖胶（C1F）-无尘 | 09 |
|  |  |  |  | 轻质瓷砖胶C1-无尘 | 10 |
|  |  |  |  | 轻质瓷砖胶C2-无尘（ | 11 |
|  |  | 填缝剂 | 02 |  |  |
|  |  |  |  | 水泥基填缝剂（窄缝） | 00 |
|  |  |  |  | 水泥基填缝剂（宽缝） | 01 |
|  |  |  |  | 环氧美缝剂 | 02 |
|  |  |  |  | 环氧彩砂 | 03 |
|  |  | 辅材 | 03 |  |  |
|  |  |  |  | 瓷砖胶伴侣-乳液添加剂 | 00 |
|  |  |  |  | 通用型瓷砖背胶 | 01 |
|  |  |  |  | 双组分专用背胶 | 02 |
| 防水处理 | 05 |  |  |  |  |
|  |  | 防水涂料 | 00 |  |  |
|  |  |  |  | JSⅠ型防水涂料 | 00 |
|  |  |  |  | JSII-工程地面墙面 | 01 |
|  |  |  |  | JSⅢ型（灰色） | 02 |
|  |  |  |  | JSⅢ-彩色家装地面-滚涂 | 03 |
|  |  |  |  | JSⅢ-彩色家装地面-涂刷 | 04 |
|  |  |  |  | 双组分防水砂浆（家装厨卫墙面）K11 | 05 |
|  |  |  |  | 高耐水防水涂料（2022年新品） | 06 |
|  |  |  |  | 水性聚氨酯防水涂料（2022年新品） | 07 |
|  |  |  |  | 透明修补防水涂料（2022年新品） | 08 |
|  |  | 防水砂浆 | 01 |  |  |
|  |  |  |  | 单组分防水砂浆 （2mm，0.8MPA） | 00 |
|  |  |  |  | 彩色单组分防水砂浆（家装厨卫墙面，取代K11且免拉毛界面剂）滚涂（2022年新品） | 01 |
|  |  |  |  | 彩色单组分防水砂浆（家装厨卫墙面，取代K11且免拉毛界面剂）批刮（2022年新品） | 02 |
|  |  |  |  | 渗透结晶防水涂料（混凝土的防水处理）（2022年新品） | 03 |
|  |  |  |  | 门窗嵌缝砂浆（宽缝1公分，）防进水渗水） | 04 |
|  |  |  |  | 堵漏王1min | 05 |
|  |  |  |  | 堵漏王5min | 06 |
|  |  | 功能产品 | 02 |  |  |
|  |  |  |  | 卫生间用砂浆复合高分子卷材（打造卫生间无机环境） | 00 |
|  |  |  |  | 屋面用TPO卷材（新建型和修缮型） | 01 |
|  |  |  |  | 地下工程用HDPE（预铺卷材） | 02 |
|  |  |  |  | 乳化沥青-液体卷材 | 03 |
| 界面处理 | 06 |  |  |  |  |
|  |  | 乳液型 | 00 |  |  |
|  |  |  |  | 石膏抹灰专用界面剂 | 00 |
|  |  |  |  | 家装通用界面剂（乳液）（升级版墙固地固） | 01 |
|  |  |  |  | 墙固 | 02 |
|  |  |  |  | 地固 | 03 |
|  |  | 双组分 | 01 |  |  |
|  |  |  |  | 甩浆宝（双组分） | 00 |
|  |  | 砂浆型 | 02 |  |  |
|  |  |  |  | 混凝土界面砂浆（喷涂） | 00 |
|  |  |  |  | 混凝土界面剂（粉体，喷涂） | 01 |
| 保温板粘贴及抹面 | 07 |  |  |  |  |
|  |  | 保温板配套 | 00 |  |  |
|  |  |  |  | EPS粘接砂浆 XPS粘接砂浆 岩棉板粘接砂浆 一体板粘接砂浆 | 00 |
|  |  |  |  | 保温板抹面砂浆 | 01 |
|  |  | 保温砂浆 | 01 |  |  |
|  |  |  |  | 保温砂浆 | 00 |
| 内外墙腻子 | 08 |  |  |  |  |
|  |  | 内墙腻子 | 00 |  |  |
|  |  |  |  | 轻质内墙腻子（2022年新品） | 00 |
|  |  |  |  | 内墙中性腻子（Y型） | 01 |
|  |  |  |  | 内墙底面合一腻子（Y型） | 02 |
|  |  |  |  | 内墙耐水腻子（N型） | 03 |
|  |  | 外墙腻子 | 01 |  |  |
|  |  |  |  | 外墙白色细腻子（P型） | 00 |
|  |  |  |  | 外墙灰色细腻子（P型） | 01 |
|  |  |  |  | 低成本外墙灰色粗腻子（非标）（2022年新品） | 02 |
|  |  |  |  | 外墙灰色粗腻子（P型） | 03 |
|  |  |  |  | 白色外墙粗腻子（P型）（2022年新品） | 04 |
|  |  |  |  | 外墙柔性腻子（R型） | 05 |
| 装饰砂浆 | 09 |  |  |  |  |
|  |  | 标准化墙面装饰砂浆 | 00 |  |  |
|  |  |  |  | 装饰砂浆-圆搓-细砂 | 00 |
|  |  |  |  | 装饰砂浆-圆搓-中砂 | 01 |
|  |  |  |  | 装饰砂浆-平拉-细砂 | 02 |
|  |  |  |  | 装饰砂浆-平拉-中砂 | 03 |
|  |  |  |  | 装饰砂浆-喷涂-细砂 | 04 |
|  |  |  |  | 装饰砂浆-喷涂-中砂 | 05 |
|  |  |  |  | 装饰砂浆-树皮 | 06 |
|  |  | 定制装饰砂浆 | 01 |  |  |
|  |  |  |  | 装饰砂浆-文化砖 | 00 |
|  |  |  |  | 装饰砂浆-鱼纹 | 01 |
|  |  |  |  | 装饰砂浆-麻石 | 02 |
|  |  |  |  | 装饰砂浆-仿清水 | 03 |
|  |  |  |  | 装饰砂浆-彩色腻子（质感） | 04 |
|  |  | 微水泥 | 02 |  |  |
|  |  |  |  | 微水泥墙面 | 00 |
|  |  |  |  | 微水泥地面 | 01 |
|  |  |  |  | 双组分微水泥-墙面（2022年新品） | 02 |
|  |  |  |  | 双组分微水泥-地面（2022年新品） | 03 |
|  |  | 雕塑砂浆 | 03 |  |  |
|  |  |  |  | 雕塑砂浆室外（2022年新品） | 00 |
|  |  |  |  | 雕塑砂浆室内 | 01 |
|  |  | 辅材 | 04 |  |  |
|  |  |  |  | 饰面砂浆透明底漆 | 00 |
|  |  |  |  | 饰面砂浆透明罩面漆（哑光） | 01 |
|  |  |  |  | 饰面砂浆透明罩面漆（高光） | 02 |
|  |  |  |  | 饰面砂浆弹性面漆（有色罩面） | 03 |
| 预制建筑、灌浆、修补类砂浆 | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 装配式建筑 | 00 |  |  |
|  |  |  |  | 封浆料-装配式建筑 | 00 |
|  |  |  |  | 套筒罐装料-装配式建筑 | 01 |
|  |  | 未分类 | 01 |  |  |
|  |  |  |  | 水泥基灌浆料（2022年新品） | 00 |
|  |  |  |  | UHPC产品（2022年新品） | 01 |
|  |  |  |  | 修补砂浆系列产品（2022年新品） | 02 |
| 其他 | 11 |  |  |  |  |
|  |  | 创新产品 | 00 |  |  |
|  |  |  |  | 水泥基界面卷材（2022年新品） | 00 |
|  |  |  |  | 聚氨酯岩棉复合保温板（2022年新品） | 01 |
|  |  |  |  | 硬质聚氨酯泡沫复合保温板（2022年新品） | 02 |
|  |  |  |  | 保温装饰砂浆一体板（2022年新品） | 03 |
|  |  |  |  | 家装用密封胶（2022年新品） | 04 |

表B.2 SKU 包装形式码及规格码

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 包装形式 | 包装形式码 | 规格 | 规格码 |
| 散装 | 0 |  |  |
|  |  |  | 00 |
| 吨袋 | 1 |  |  |
|  |  | 1T(吨) | 00 |
| 桶装 | 2 |  |  |
|  |  | 10L(升) | 00 |
|  |  | 18L(升) | 01 |
| 管装 | 3 |  |  |
|  |  |  | 00 |
| 包装 | 4 |  |  |
|  |  | 20KG(公斤) | 00 |
|  |  | 25KG(公斤) | 01 |
|  |  | 40KG(公斤) | 02 |
| PE袋 | 5 |  |  |
|  |  |  | 00 |

附 录C  
（规范性附录）

表C.1 成品小类码及子类码

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 小类名称 | 小类码 | 子类名称 | 子类码 |
| 粉料、液料类 | 0 |  |  |
|  |  | 粉料 | 00 |
|  |  | 液料 | 01 |
|  |  | 混合 | 02 |

附 录D  
（规范性附录）

表D.1 半成品特征码

| 特征分类 | 特征码 |
| --- | --- |
| 水泥基普通砂浆 | 00 |
| 石膏砂浆 | 01 |
| 无机地坪砂浆 | 02 |
| 瓷砖铺贴产品 | 03 |
| 防水涂料与砂浆 | 04 |
| 保温与隔音砂浆 | 05 |
| 内外墙腻子 | 06 |
| 装饰砂浆 | 07 |
| 工程砂浆 | 08 |
| 配套产品 | 09 |

附 录E  
（规范性附录）

表E.1 原材料小类码及子类码

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 小类名称 | 小类码 | 子类名称 | 子类码 |
| 固态类 | 0 |  |  |
|  |  | 水泥 | 00 |
|  |  | 石灰 | 02 |
|  |  | 石膏 | 03 |
|  |  | 骨料 | 04 |
|  |  | 填料 | 05 |
|  |  | 砂浆添加剂 | 06 |
|  |  | 纤维 | 07 |
| 液态类 | 1 |  |  |
|  |  | 乳液 | 00 |
|  |  | 助剂 | 01 |

附 录F  
（规范性附录）

表F.1 包装材料小类码及子类码

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 小类名称 | 小类码 | 子类名称 | 子类码 |
| 纸包装材料 | 0 |  |  |
|  |  | 瓦楞纸 | 00 |
|  |  | 箱板纸 | 01 |
|  |  | 白板纸 | 02 |
|  |  | 白卡纸 | 03 |
|  |  | 金银卡纸 | 04 |
|  |  | 纸袋纸 | 05 |
|  |  | 防油纸 | 06 |
|  |  | 玻璃纸 | 07 |
|  |  | 铝箔纸 | 08 |
| 塑料包装材料 | 1 |  |  |
|  |  | 打包带 | 00 |
|  |  | 撕裂膜 | 01 |
|  |  | 缠绕膜 | 02 |
|  |  | 封箱胶带 | 03 |
|  |  | 塑料薄膜 | 04 |
|  |  | 中空板 | 05 |
| 金属包装材料 | 2 |  |  |
|  |  | 镀锡薄板 | 00 |
|  |  | 桶箍 | 01 |
|  |  | 钢带 | 02 |
|  |  | PTP铝箔 | 03 |
|  |  | 铝板 | 04 |
|  |  | 钢桶 | 05 |
|  |  | 气雾罐 | 06 |
| 玻璃包装材料 | 3 |  |  |
|  |  | 玻璃瓶 | 00 |
|  |  | 玻璃罐 | 01 |
|  |  | 玻璃盒 | 02 |
| 复合类软包装材料 | 4 |  |  |
|  |  | 软包装 | 00 |
|  |  | 镀铝膜 | 01 |
|  |  | 铁芯线 | 02 |
|  |  | 铝箔复合膜 | 03 |
|  |  | 真空镀铝纸 | 04 |
|  |  | 复合膜 | 05 |
|  |  | 复合纸 | 06 |
|  |  | BOPP | 07 |
| 其他包装材料辅料 | 5 |  |  |
|  |  | 陶瓷包装材料 | 00 |
|  |  | 木质包装材料 | 01 |
|  |  | 烫金材料 | 02 |
|  |  | 胶黏剂、涂料 | 03 |
|  |  | 包装辅助材料 | 04 |